 -- Copyright (C) 1991-2006 Altera Corporation
 -- Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions 
 -- and other software and tools, and its AMPP partner logic 
 -- functions, and any output files any of the foregoing 
 -- (including device programming or simulation files), and any 
 -- associated documentation or information are expressly subject 
 -- to the terms and conditions of the Altera Program License 
 -- Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License 
 -- Agreement, or other applicable license agreement, including, 
 -- without limitation, that your use is for the sole purpose of 
 -- programming logic devices manufactured by Altera and sold by 
 -- Altera or its authorized distributors.  Please refer to the 
 -- applicable agreement for further details.
 -- 
 -- This is a Quartus II output file. It is for reporting purposes only, and is
 -- not intended for use as a Quartus II input file. This file cannot be used
 -- to make Quartus II pin assignments - for instructions on how to make pin
 -- assignments, please see Quartus II help.
 ---------------------------------------------------------------------------------



 ---------------------------------------------------------------------------------
 -- NC            : No Connect. This pin has no internal connection to the device.
 -- VCCINT        : Dedicated power pin, which MUST be connected to VCC  (1.5V).
 -- VCCIO         : Dedicated power pin, which MUST be connected to VCC
 --                 of its bank.
 --					Bank 1:		3.3V
 --					Bank 2:		3.3V
 --					Bank 3:		3.3V
 --					Bank 4:		3.3V
 -- GND           : Dedicated ground pin. Dedicated GND pins MUST be connected to GND.
 --					It can also be used to report unused dedicated pins. The connection
 --					on the board for unused dedicated pins depends on whether this will
 --					be used in a future design. One example is device migration. When
 --					using device migration, refer to the device pin-tables. If it is a
 --					GND pin in the pin table or if it will not be used in a future design
 --					for another purpose the it MUST be connected to GND. If it is an unused
 --					dedicated pin, then it can be connected to a valid signal on the board
 --					(low, high, or toggling) if that signal is required for a different
 --					revision of the design.
 -- GND+          : Unused input pin. It can also be used to report unused dual-purpose pins.
 --					This pin should be connected to GND. It may also be connected  to a
 --					valid signal  on the board  (low, high, or toggling)  if that signal
 --					is required for a different revision of the design.
 -- GND*          : Unused  I/O  pin.   This pin can either be left unconnected or
 --           	    connected to GND.  Connecting this pin to GND will improve the
 --           	    device's immunity to noise.
 -- RESERVED      : Unused I/O pin, which MUST be left unconnected.
 -- RESERVED_INPUT    : Pin is tri-stated and should be connected to the board.
 -- RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP    : Pin is tri-stated with internal weak pull-up resistor.
 -- RESERVED_INPUT_WITH_BUS_HOLD       : Pin is tri-stated with bus-hold circuitry.
 ---------------------------------------------------------------------------------

Quartus II Version 6.0 Build 178 04/27/2006 SJ Web Edition
CHIP  "standard"  ASSIGNED TO AN: EP1C20F400C7

Pin Name/Usage               : Location  : Dir.   : I/O Standard      : Voltage : I/O Bank  : User Assignment
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GND                          : A1        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : A2        : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : A3        : gnd    :                   :         :           :                
ext_ram_bus_address[1]       : A4        : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
VCCIO2                       : A5        : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
ext_ram_bus_data[3]          : A6        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[7]          : A7        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[13]         : A8        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[17]         : A9        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[23]         : A10       : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[30]         : A11       : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
select_n_to_the_ext_flash    : A12       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
RESERVED_INPUT               : A13       :        :                   :         : 2         :                
ENET_ADS_N                   : A14       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
ior_n_to_the_lan91c111       : A15       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
VCCIO2                       : A16       : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
RESERVED_INPUT               : A17       :        :                   :         : 2         :                
GND                          : A18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : A19       : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : A20       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : B1        : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : B2        : gnd    :                   :         :           :                
out_port_from_the_led_pio[6] : B3        : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_address[0]       : B4        : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_address[5]       : B5        : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[2]          : B6        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[6]          : B7        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[12]         : B8        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[16]         : B9        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[22]         : B10       : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[29]         : B11       : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
read_n_to_the_ext_flash      : B12       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
RESERVED_INPUT               : B13       :        :                   :         : 2         :                
out_port_from_the_led_pio[7] : B14       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
ENET_AEN                     : B15       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
byteenablen_to_the_lan91c111[1] : B16       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
RESERVED_INPUT               : B17       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT               : B18       :        :                   :         : 2         :                
GND                          : B19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : B20       : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : C1        : gnd    :                   :         :           :                
ext_ram_bus_address[6]       : C2        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
RESERVED_INPUT               : C3        :        :                   :         : 1         :                
PLD_CLEAR_N                  : C4        : input  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_address[4]       : C5        : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[0]          : C6        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[9]          : C7        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[15]         : C8        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[19]         : C9        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[25]         : C10       : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[27]         : C11       : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
RESERVED_INPUT               : C12       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT               : C13       :        :                   :         : 2         :                
out_port_from_the_led_pio[2] : C14       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
RESERVED_INPUT               : C15       :        :                   :         : 2         :                
byteenablen_to_the_lan91c111[0] : C16       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
RESERVED_INPUT               : C17       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT               : C18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : C19       :        :                   :         : 3         :                
GND                          : C20       : gnd    :                   :         :           :                
ext_ram_bus_address[9]       : D1        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[7]       : D2        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
RESERVED_INPUT               : D3        :        :                   :         : 1         :                
ext_ram_bus_address[8]       : D4        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[2]       : D5        : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_address[3]       : D6        : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[8]          : D7        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[14]         : D8        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[18]         : D9        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[26]         : D10       : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[28]         : D11       : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
write_n_to_the_ext_flash     : D12       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
RESERVED_INPUT               : D13       :        :                   :         : 2         :                
out_port_from_the_led_pio[3] : D14       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
irq_from_the_lan91c111       : D15       : input  : LVTTL             :         : 2         : Y              
byteenablen_to_the_lan91c111[2] : D16       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
RESERVED_INPUT               : D17       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : D18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : D19       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : D20       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO1                       : E1        : power  :                   : 3.3V    : 1         :                
ext_ram_bus_address[14]      : E2        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[13]      : E3        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[10]      : E4        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[11]      : E5        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_data[1]          : E6        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[5]          : E7        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[11]         : E8        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[20]         : E9        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[21]         : E10       : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[31]         : E11       : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
out_port_from_the_led_pio[4] : E12       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
out_port_from_the_led_pio[1] : E13       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
out_port_from_the_led_pio[0] : E14       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
iow_n_to_the_lan91c111       : E15       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
byteenablen_to_the_lan91c111[3] : E16       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
RESERVED_INPUT               : E17       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : E18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : E19       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : E20       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
ext_ram_bus_address[18]      : F1        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[17]      : F2        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[12]      : F3        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[15]      : F4        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[16]      : F5        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[19]      : F6        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_data[4]          : F7        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
ext_ram_bus_data[10]         : F8        : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
VCCIO2                       : F9        : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
ext_ram_bus_data[24]         : F10       : bidir  : LVTTL             :         : 2         : Y              
VCCIO2                       : F11       : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
out_port_from_the_led_pio[5] : F12       : output : LVTTL             :         : 2         : Y              
VCCIO2                       : F13       : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
RESERVED_INPUT               : F14       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT               : F15       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : F16       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : F17       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : F18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : F19       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : F20       :        :                   :         : 3         :                
ext_ram_bus_address[21]      : G1        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[22]      : G2        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_cas_n_from_the_sdram      : G3        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_we_n_from_the_sdram       : G4        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
ext_ram_bus_address[20]      : G5        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_cs_n_from_the_sdram       : G6        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_cke_from_the_sdram        : G7        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
GND                          : G8        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : G9        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : G10       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : G11       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : G12       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : G13       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT               : G14       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : G15       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : G16       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : G17       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : G18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : G19       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : G20       :        :                   :         : 3         :                
zs_ba_from_the_sdram[1]      : H1        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_ras_n_from_the_sdram      : H2        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dqm_from_the_sdram[3]     : H3        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dqm_from_the_sdram[2]     : H4        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_addr_from_the_sdram[11]   : H5        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_addr_from_the_sdram[10]   : H6        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_ba_from_the_sdram[0]      : H7        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
VCCIO1                       : H8        : power  :                   : 3.3V    : 1         :                
GND                          : H9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : H10       : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : H11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : H12       : power  :                   : 1.5V    :           :                
VCCIO3                       : H13       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
LCD_data_to_and_from_the_lcd_display[0] : H14       : bidir  : LVTTL             :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT               : H15       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : H16       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : H17       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : H18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : H19       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : H20       :        :                   :         : 3         :                
zs_dqm_from_the_sdram[1]     : J1        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dqm_from_the_sdram[0]     : J2        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_addr_from_the_sdram[9]    : J3        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_addr_from_the_sdram[8]    : J4        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_addr_from_the_sdram[7]    : J5        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_addr_from_the_sdram[6]    : J6        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_addr_from_the_sdram[5]    : J7        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_addr_from_the_sdram[4]    : J8        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
VCCINT                       : J9        : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : J10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : J11       : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : J12       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT               : J13       :        :                   :         : 3         :                
LCD_data_to_and_from_the_lcd_display[1] : J14       : bidir  : LVTTL             :         : 3         : Y              
LCD_RS_from_the_lcd_display  : J15       : output : LVTTL             :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT               : J16       :        :                   :         : 3         :                
LCD_data_to_and_from_the_lcd_display[2] : J17       : bidir  : LVTTL             :         : 3         : Y              
LCD_data_to_and_from_the_lcd_display[3] : J18       : bidir  : LVTTL             :         : 3         : Y              
LCD_RW_from_the_lcd_display  : J19       : output : LVTTL             :         : 3         : Y              
LCD_E_from_the_lcd_display   : J20       : output : LVTTL             :         : 3         : Y              
nCONFIG                      : K1        :        :                   :         : 1         :                
~nCSO~                       : K2        : input  : LVTTL             :         : 1         : N              
DATA0                        : K3        : input  :                   :         : 1         :                
VCCA_PLL1                    : K4        : power  :                   : 1.5V    :           :                
PLD_CLOCKINPUT[1]            : K5        : input  : LVTTL             :         : 1         : Y              
GND+                         : K6        :        :                   :         : 1         :                
GNDA_PLL1                    : K7        : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO1                       : K8        : power  :                   : 3.3V    : 1         :                
GND                          : K9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K10       : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : K11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K12       : power  :                   : 1.5V    :           :                
VCCIO3                       : K13       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
GND+                         : K14       :        :                   :         : 3         :                
LCD_data_to_and_from_the_lcd_display[4] : K15       : bidir  : LVTTL             :         : 3         : Y              
rxd_to_the_uart1             : K16       : input  : LVTTL             :         : 3         : Y              
VCCA_PLL2                    : K17       : power  :                   : 1.5V    :           :                
altera_reserved_tdi          : K18       : input  : LVTTL             :         : 3         : N              
RESERVED_INPUT               : K19       :        :                   :         : 3         :                
GNDA_PLL2                    : K20       : gnd    :                   :         :           :                
MSEL0                        : L1        :        :                   :         : 1         :                
nCEO                         : L2        :        :                   :         : 1         :                
DCLK                         : L3        : bidir  :                   :         : 1         :                
~ASDO~                       : L4        : input  : LVTTL             :         : 1         : N              
nCE                          : L5        :        :                   :         : 1         :                
MSEL1                        : L6        :        :                   :         : 1         :                
GNDG_PLL1                    : L7        : gnd    :                   :         :           :                
PLD_CLKOUT                   : L8        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
VCCINT                       : L9        : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : L10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L11       : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : L12       : gnd    :                   :         :           :                
SDRAM_CLK                    : L13       : output : LVTTL             :         : 3         : Y              
PLD_CLKFB                    : L14       : input  : LVTTL             :         : 3         : Y              
GNDG_PLL2                    : L15       : gnd    :                   :         :           :                
altera_reserved_tms          : L16       : input  : LVTTL             :         : 3         : N              
nSTATUS                      : L17       :        :                   :         : 3         :                
CONF_DONE                    : L18       :        :                   :         : 3         :                
altera_reserved_tck          : L19       : input  : LVTTL             :         : 3         : N              
altera_reserved_tdo          : L20       : output : LVTTL             :         : 3         : N              
zs_addr_from_the_sdram[1]    : M1        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_addr_from_the_sdram[0]    : M2        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[1] : M3        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_addr_from_the_sdram[3]    : M4        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[0] : M5        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_addr_from_the_sdram[2]    : M6        : output : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[2] : M7        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
RESERVED_INPUT               : M8        :        :                   :         : 1         :                
GND                          : M9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M10       : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : M11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M12       : power  :                   : 1.5V    :           :                
RESERVED_INPUT               : M13       :        :                   :         : 3         :                
txd_from_the_uart1           : M14       : output : LVTTL             :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT               : M15       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : M16       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : M17       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : M18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : M19       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : M20       :        :                   :         : 3         :                
zs_dq_to_and_from_the_sdram[4] : N1        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[5] : N2        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[7] : N3        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[6] : N4        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[8] : N5        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[3] : N6        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[9] : N7        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
VCCIO1                       : N8        : power  :                   : 3.3V    : 1         :                
VCCINT                       : N9        : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : N10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N11       : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : N12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO3                       : N13       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT               : N14       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : N15       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : N16       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : N17       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : N18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : N19       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : N20       :        :                   :         : 3         :                
zs_dq_to_and_from_the_sdram[12] : P1        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[11] : P2        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[15] : P3        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[16] : P4        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[14] : P5        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[13] : P6        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[10] : P7        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
GND                          : P8        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : P9        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : P10       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : P11       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : P12       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : P13       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT               : P14       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : P15       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : P16       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : P17       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : P18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : P19       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : P20       :        :                   :         : 3         :                
zs_dq_to_and_from_the_sdram[17] : R1        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[18] : R2        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[21] : R3        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[22] : R4        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[20] : R5        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[19] : R6        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[2] : R7        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
VCCIO4                       : R8        : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT               : R9        :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : R10       : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT               : R11       :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : R12       : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT               : R13       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : R14       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : R15       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : R16       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : R17       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : R18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : R19       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : R20       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO1                       : T1        : power  :                   : 3.3V    : 1         :                
zs_dq_to_and_from_the_sdram[24] : T2        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[25] : T3        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[23] : T4        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[14] : T5        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[10] : T6        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[9] : T7        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[1] : T8        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
RESERVED_INPUT               : T9        :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : T10       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : T11       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : T12       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : T13       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : T14       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : T15       :        :                   :         : 4         :                
be_n_to_the_ext_ram[3]       : T16       : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
RESERVED_INPUT               : T17       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : T18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : T19       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : T20       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
zs_dq_to_and_from_the_sdram[26] : U1        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[28] : U2        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[29] : U3        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[27] : U4        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[13] : U5        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[6] : U6        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[7] : U7        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
RESERVED_INPUT               : U8        :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : U9        :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : U10       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : U11       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : U12       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : U13       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : U14       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : U15       :        :                   :         : 4         :                
write_n_to_the_ext_ram       : U16       : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
RESERVED_INPUT               : U17       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : U18       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : U19       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT               : U20       :        :                   :         : 3         :                
GND                          : V1        : gnd    :                   :         :           :                
zs_dq_to_and_from_the_sdram[31] : V2        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
zs_dq_to_and_from_the_sdram[30] : V3        : bidir  : LVTTL             :         : 1         : Y              
in_port_to_the_button_pio[2] : V4        : input  : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[12] : V5        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[5] : V6        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[0] : V7        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
bidir_port_to_and_from_the_reconfig_request_pio : V8        : bidir  : LVTTL             :         : 4         : Y              
RESERVED_INPUT               : V9        :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : V10       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : V11       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : V12       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : V13       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : V14       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : V15       :        :                   :         : 4         :                
be_n_to_the_ext_ram[1]       : V16       : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
be_n_to_the_ext_ram[0]       : V17       : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
LCD_data_to_and_from_the_lcd_display[6] : V18       : bidir  : LVTTL             :         : 3         : Y              
LCD_data_to_and_from_the_lcd_display[7] : V19       : bidir  : LVTTL             :         : 3         : Y              
GND                          : V20       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W1        : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : W2        : gnd    :                   :         :           :                
in_port_to_the_button_pio[0] : W3        : input  : LVTTL             :         : 4         : Y              
in_port_to_the_button_pio[3] : W4        : input  : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[11] : W5        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[8] : W6        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[4] : W7        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
RESERVED_INPUT               : W8        :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : W9        :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : W10       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : W11       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : W12       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : W13       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : W14       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : W15       :        :                   :         : 4         :                
be_n_to_the_ext_ram[2]       : W16       : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
select_n_to_the_ext_ram      : W17       : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
LCD_data_to_and_from_the_lcd_display[5] : W18       : bidir  : LVTTL             :         : 3         : Y              
GND                          : W19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W20       : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : Y1        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : Y2        : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : Y3        : gnd    :                   :         :           :                
in_port_to_the_button_pio[1] : Y4        : input  : LVTTL             :         : 4         : Y              
VCCIO4                       : Y5        : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
out_port_from_the_seven_seg_pio[15] : Y6        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
out_port_from_the_seven_seg_pio[3] : Y7        : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
RESERVED_INPUT               : Y8        :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : Y9        :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : Y10       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : Y11       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : Y12       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : Y13       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : Y14       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT               : Y15       :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : Y16       : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
read_n_to_the_ext_ram        : Y17       : output : LVTTL             :         : 4         : Y              
GND                          : Y18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : Y19       : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : Y20       : gnd    :                   :         :           :                
